**Пояснительная записка к благоустройству дворовой территории в п. Омсукчан по ул. Ленина 18-24**

Выбранный двор в п. Омсукчан для реализации мероприятий по приоритетному национальному проекту «Формирование современной городской среды в 2017г», является одним из самых посещаемых, при реализации мероприятий будут благоустроены три жилых четырех этажных, двухподъездных дома.

**Установка нового и реконструкция существующего детского игрового оборудования.**

Для создания комфортной среды обитания и развития младшего поколения необходимо дополнить дворовую территорию современным игровым оборудованием, которое выполнено из экологически чистых, прочных материалов. В данном проекте планируется разместить 1 детский игровой комплекс, игровое оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; ГОСТ Р 52168- 2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»; ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»; ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»; В зонах установки игровых комплексов предусмотрены песчаные площадки толщиной 150 мм, перед устройством песчаной площадки под ДИК необходимо демонтировать МАФ, установленные более 15 лет назад и не соответствующие требованиям ГОСТ, демонтировать ограждения, пришедшие в негодность. Для привлечения внимания ребенка и его развития, элементы всех комплексов необходимо покрасить в приятные для глаз цвета, что также придает гармоничный внешний вид двору. Монтаж детских игровых комплексов может проводиться предприятием- изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и квалификацией. Перед началом монтажа необходимо: изучить документацию; проверить комплектацию, согласно паспорта; при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования техники безопасности. Перед монтажом на месте установки необходимо произвести сборку всего игрового комплекса, после чего опорные столбы закрепляются с помощью закладных деталей к бетонному основанию на глубине 70 см.

**Общее благоустройство**.

В игровых зонах, для присмотра за детьми, предусмотрены места отдыха для старшего поколения с устройством: скамеек в количестве 5 шт.; урн - в количестве 6 шт. В целях соблюдения техники безопасности, детская площадка должна иметь ограждение по периметру высотой 0,5 м, которое необходимо покрыть защитным антикоррозийным слоем и покрашено в два слоя эмалью.

 Внутридворовое освещение, предусматривает установку 6 опор освещения с кронштейнами и энергосберегающими фонарями.